

**Полимерно-песчаный колпак** на заборный столб - это уникальный конструктивный элемент, который защищает столб от разрушения и придаёт законченный и прекрасный эстетический вид всему ограждению. Продукция изготавливается методом горячего прессования, имеет точные геометрические формы и богатый внешний вид, с годами не меняет окраску благодаря полному равномерному окрашиванию и стойким пигментам. Полимерно-песчаный колпак соответствует всем стандартам, разрабатывается по ТУ, материал прошел все требуемые испытания. Установка не требует сверления, колпак просто крепится к столбу на строительные жидкие гвозди, сохраняя при этом все свои физические и декоративные свойства.

**Вес брутто:** 5 кг.

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Состав | смесь полимеров, песок кварцевый, пигмент красящий, светостабилизатор |
| Длина стороны | 460\*460мм |
| Высота | 185 мм |
| Толщина | 5 мм |
| Возможные отклонения от габаритных размеров | длина/ширина не более ±1,5 мм, толщина не более ±1,5 мм |
| Цвет | Вишня, темный шоколад |
| Морозостойкость | F500 |
| Водопоглощение | не более 0,3% |
| Количество на поддоне | 100 шт |
| Страна-произодитель | Россия, СПб |