**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №10 от «15» апреля 2019 года.**

Продукция ТМ «Аквасистем» производства ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ», а именно комплект водосточной системы в цветах **RR23PurMat, RR32 PurMat и Ral8017PurMat** малой системе **125/90 мм** и большой системе **150/100 мм**, указанные в Таблице 1, соответствует всем параметрам качества, предъявляемым к нему и ТУ 5260-003-90100372-2013.

Продукция сертифицирована (Сертификат соответствия № РОСС RU.ЦС01.Н00353).

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Материал** | **Тип покрытия** |
| 1 | Воронка желоба AS | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием марки DX53 | PurMat |
| 2 | Желоб L= 3,0m | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием марки DX52 | PurMat |
| 3 | Заглушка универ. с резин. упл. ASN | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием марки DX52 | PurMat |
| 4 | Колено AS | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием марки DX53 | PurMat |
| 5 | Крюк длинный ASN с комплектом крепления (У) | Полоса стальная оцинкованная марки S320 | Порошковая окраска |
| 6 | Крюк короткий ASN с комплектом крепления (У) | Полоса стальная оцинкованная марки S320 | Порошковая окраска |
| 7 | Крюк удлиненный ASN с комплектом крепления (У) | Полоса стальная оцинкованная марки S320 | Порошковая окраска |
| 8 | Крюк универсальный с комплектом крепления | Полоса стальная оцинкованная марки S320 | Порошковая окраска |
| 9 | Отвод трубы AS | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием марки DX53 | PurMat |
| 10 | Соединитель желоба в комплекте | Сталь оцинкованная марки 08Ю | Порошковая окраска |
| 11 | Тройник AS | Сталь оцинкованная марки DX52 | Порошковая окраска |
| 12 | Труба L=1,0m | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием марки DX52 | PurMat |
| 13 | Труба L=3,0m | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием марки DX52 | PurMat |
| 14 | Угол желоба наруж. AS | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием марки DX53 | PurMat |
| 15 | Угол желоба наружн.135 гр. ASN | Сталь оцинкованная марки DX52 | Порошковая окраска |
| 16 | Угол желоба внутр. AS | Сталь оцинкованная с полимерным покрытием марки DX53 | PurMat |
| 17 | Угол желоба внутр.135 гр. ASN | Сталь оцинкованная марки DX52 | Порошковая окраска |
| 18 | Хомут трубы с комплектом крепления | Сталь оцинкованная марки 08Ю | Порошковая окраска |
| 19 | S-обвод | Сталь оцинкованная марки DX53 | Порошковая окраска |
| 20 | Водосборник | Сталь оцинкованная марки DX52 | Порошковая окраска |
| 21 | Воронка водосборная | Сталь оцинкованная марки DX53 | Порошковая окраска |
| 22 | Воронка водосборная круглая | Сталь оцинкованная марки DX53 | Порошковая окраска |
| 23 | Заглушка желоба полукруглая | Сталь оцинкованная марки DX53 | Порошковая окраска |
| 24 | Отвод трубы декорированный | Сталь оцинкованная марки DX53 | Порошковая окраска |
| 25 | Соединитель трубы | Сталь оцинкованная марки 08Ю | Порошковая окраска |

Генеральный директор

ООО «СТИЛ ТЕХНОЛОДЖИ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Слатин И.Л.